{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["CZ2xoL","100章 ","300章","汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"CZ2xoL","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"100章 ","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["B、工程量清单细目"]
["工程量清单"]
["项目名称：通州区2018年道路小修工程施工招标"]
["清单   第100章   总  则"]
["子目号","子目名称",null,"单位","数量","单价（元）","合价（元）"]
["102-1","竣工文件",null,"总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102-2","施工环保费",null,"总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102-3","安全生产费","非竞争性报价部分","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"竞争性报价部分","总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费、交通导改、管线保护、水利配合及管线配合费)",null,"总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["104-1","承包人驻地建设",null,"总额",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["清单   第100章 合计    人民币    ",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"300章","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[0,1,0,4],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[6,6,9,6],[10,6,15,6],[27,0,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  ","工程量清单"]
["项目名称：通州区2018年道路小修工程施工招标"]
["清单    第300章   路  面"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单    价","合  价"]
["305-3","石灰粉煤灰稳定土基层","",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","厚180mm","m2",{"v":2000,"d":"2000.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["308-1","透层",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","改性乳化沥青 ","m2",{"v":17152.5,"d":"17152.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","乳化沥青","m2",{"v":29944.2,"d":"29944.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["308-2","黏层(改性乳化沥青)","m2",142610.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["309-1","细粒式沥青混凝土",null,0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","厚40mm厂拌热再生沥青混凝土 (ZAC-13C) ","m2",12165,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","厚50mm厂拌热再生沥青混凝土 (ZAC-13C)","m2",40362.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["309-2","中粒式沥青混凝土",null,0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","厚50mm厂拌热再生沥青混凝土 (ZAC-16C) ","m2",95070.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","厚60mm厂拌热再生沥青混凝土（ZAC-20C ）","m2",15070,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["309-3","粗粒式沥青混凝土",null,0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","厚70mm厂拌热再生沥青混凝土 (ZAC-25C) ","m2",29594.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","厚80mm厂拌热再生沥青混凝土 (ZAC-25C) ","m2",350,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["315-1","铣刨旧路",null,0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-a","铣刨旧路面层 厚5cm","m2",135433.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-b","铣刨旧路面层 厚7cm","m2",29594.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-c","铣刨旧路面层 厚8cm","m2",350,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["-d","铣刨旧路面层 厚10cm","m2",12165,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["315-2","旧材料回收","t",21490.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["315-3","检查井加固","座",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["315-4","灌缝","m",26582,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["　          300章合计   人民币（元）",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"汇总表","index":3,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单汇总表"]
["项目名称：通州区2018年道路小修工程施工招标"]
["序号","章次","科   目   名   称","金额（元）"]
[1,100,"总则",0]
[2,300,"路面",0]
[3,"第100章至第300章清单合计",null,0]
[4,"已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,0]
[5,"已包含在清单合计中的安全生产费",null,0]
[6,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(3-4-非竞争报价部分安全生产费=6)（评标价）",null,0]
[7,"按6金额的5%作为不可预见因素的暂定金额(6*5%=7)",null,0]
[8,"投标价（3+7=8）",null,0]